<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<flash_board>
    <pass>
        <loader>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\CW\FlashLoader_CW32F030x6.flash</loader>
        <range>CODE 0x0 0x7fff</range>
    </pass>
</flash_board>
