示例目的：
          UART查询方式发送和接收数据示例（16倍采样）。

硬件资源：
          1. CW32F030C8T6 StartKit
          2. 时钟HSIOSC
          3. 系统时钟设置为HSIOSC时钟6分频，8MHz，PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=8MHz
          4. UART的传输时钟设置为PCLK

演示说明：
          PC发送数据，UART查询方式（RC）接收数据，并存储到TxRxBuffer缓冲区；
		  当UART接收到'\n'后，停止接收数据。
          UART查询方式（TXE）发送TxRxBuffer缓冲区中的数据至PC。

硬件连接：
          UART1_TXD (PA08) -- PC_RX
          UART1_RXD (PA09) -- PC_TX  

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
