<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<flash_device>
  <exe>$TOOLKIT_DIR$/config/flashloader/WHXY/FlashCW32L012x8.out</exe>
  <page>1</page>
  <block>128 0x200</block>
  <flash_base>0x00000000</flash_base>
</flash_device>
