<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<flash_board>
  <pass>
    <loader>$TOOLKIT_DIR$/config/flashloader/WHXY/FlashCW32L012x8.flash</loader>
    <range>CODE 0x00000000 0x0000FFFF</range>
  </pass>
</flash_board>
